**Blocage, reconnaissance du client et ouverture de la trappe**

WIFI

Moteur DC

Moteur Pas à Pas

Servo Moteur

Moteur DC ou Pas à Pas

+

Loquet hélicoïdale

Electro Aimant + Loquet

Came + Moteur Servo ou Pas à Pas

+

Came

Bluetooth

Antenne RFID ou NFC

Capteur passage IR

Capteur fin de course (bouton)

Aimant

Acquisition

Verrou

Automatique

Manuelle

**Blocage**

**Authentification**

**Ouverture**

**Fermeture**